**Automātiskā (pašaptumšojošā) metināšanas maska**

Automātiskā metināšanas maska paredzēta izmantošanai metināšanā ar elektrodu (MMA), metināšanā ar stiepli (MIG/MAG), metināšanā ar nekūstošo volframa elektrodu (TIG), plazmas griešana, ogles grebšanā, kā arī slīpēšanā.

Maska nodrošina acu, sejas un galvas aizsardzību, vienlaikus sniedzot metinātājam maksimālu lietošanas komforta līmeni.

Regulējama galvas saite ļauj pielāgot masku katram lietotājam.

Plašs regulēšanas diapazons (tumšuma pakāpes DIN 4-8 un DIN 9-13) , liels skata laukums un pienācīgs reakcijas ātrums padara šo masku piemērotu ikvienam metināšanas uzdevumam.

|  |
| --- |
|  **Tehniskie dati** |
| Regulējamas tumšuma pakāpes | DIN 4-8/DIN 9-13 |
| Optiskie sensori | 4 |
| Regulējama aizture tumšs-gaišs | 0,1 sek. – 1.0 sek. |
| Jutīgums | Regulējams |
| Skata laukums | 98x43 mm |
| Tumšuma pakāpe neaktivētā stāvoklī | DIN 3 |
| Slīpēšanas funkcija | Ir |
| Darba temperatūras diapazons | 0 \*C - +55\*C |
| Barošana | Saules baterijas 1 maināma CR2032 baterija |
| Svars | Nepārsniedz 550 gr.  |